mpls table add 0
set interface mpls TwentyFiveGigabitEthernet5/0/0 enable
set interface mpls TwentyFiveGigabitEthernet5/0/1 enable
mpls local-label add 16 eos via 100.64.2.2 TwentyFiveGigabitEthernet5/0/1
mpls local-label add 17 eos via 100.64.1.2 TwentyFiveGigabitEthernet5/0/0        
